תאריך: 18.7.1 **לכבוד**

**המשתתפים במכרז פומבי 2018/17**

א.ג.נ,

**הנדון: מסמך הבהרות מס'1 - מכרז פומבי 17/2018**

**לאספקה והתקנת אשפתונים במרחב הציבורי בעיר בת-ים**

1. בהתאם להוראות סעיף 27 (הבהרות ושינויים) למסמכי המכרז הרינו להשיב לחלק משאלות ההבהרה שהועלו בנוגע למכרז שבנדון, כאמור בסעיף האמור.
2. התשובות שלהלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
4. יובהר כי מסמך זה הינו מסמך הבהרות ראשון המספק מענה לחלק משאלות ההבהרה שהוגשו לעירייה.
5. במקרה של סתירה / אי התאמה , **האמור במסמך הבהרות ותשובות זה, גובר על האמור במסמכים המקוריים שבחוברת המכרז.**
6. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז .
7. יתר הוראות המכרז יחולו במלואם וללא שינוי, למעט האמור לעיל ולמעט השינויים המחויבים.
8. העירייה רשאית לפרסם הבהרות נוספות מטעמה לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
9. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם העירייה

(ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט במסמך הבהרות זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).

יש לשים לב לשינוי נספח א' 7 המצורף למסמך זה.

1. **מועד אחרון להגשת הצעות- את ההצעה יש להגיש (בשני עותקים), בצרוף כל מסמכי המכרז** חתומים ע"י המציע (להלן: **"ההצעה"**), יש להגיש ידנית במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע, עליה מצוין –מכרז מס' 2018/17 , לתיבת המכרזים בבניין העירייה, רח' נורדאו 17, בת-ים ,קומה 2, חדר מס' 201, בנוכחות מנהל מחלקת מכרזים/ מי מטעמו, בין הימים א'-ה ' בין השעות 09:00-13:00בלבד **וזאת עד ליום 15.7.18 בשעה 13:00. הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה .**אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית .

**להלן הבהרות למכרז לאור שאלות משתתפים במכרז:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תשובה  | השאלה/בקשת ההבהרה  | מספר העמוד והסעיף במכרז | מספר המסמך או הנספח אליומתייחסת שאלת ההבהרה | מס"ד  |
| הסעיף ישונה כדלקמן: **המציע הינו היצרן של האשפתונים המוצעים על-ידו ובעל ניסיון מוכח של ייצור, אספקה והתקנת אשפתונים במשך שנתיים לפחות.** | מבקש לשנות את תנאי הסף כך שהניסיון הנדרש הינו **המציע הינו היצרן של האשפתונים המוצעים על-ידו ובעל ניסיון מוכח של ייצור, אספקה והתקנת אשפתונים במשך 3 שנים לפחות**.1. נא לשנות לשנתיים לפחות
2. **על המציע להיות בעל ניסיון מוכח באספקת והתקנת אשפתונים מהדגם המוצע במשך 3 השנים האחרונות לפחות טרם מועד הגשת המכרז (בין השנים 2014-2017) ובהיקף של כ-300 אשפתונים בממוצע לשנה כל שנה במהלך 3 שנים רצופות.**

.   | ו' (1) עמ' 4 | הזמנה- תנאי סף | 1 |
| **שלב שני**:בחינת המרכיב האיכותי: לרכיב האיכות יהא משקל של **40% מהציון המשוקלל** הסופי להצעה, שהם סך הכל **40** נקודות.**שלב שלישי**: בחינת המרכיב הכמותי- לאחר קביעת ציון רכיב האיכות, תפתחנה מעטפות ב' של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, וועדת המכרזים תדרג ותנקד את רכיב המחיר. רכיב המחיר יקבל משקל של **60% מהציון המשוקלל** הסופי להצעה, שהם סך הכל **60** נקודות. | **שלב שני**: בחינת המרכיב האיכותי: לרכיב האיכות יהא משקל של **30% מהציון המשוקלל** הסופי להצעה, שהם סך הכל 30 נקודות.**שלב שלישי**: בחינת המרכיב הכמותי- לאחר קביעת ציון רכיב האיכות, תפתחנה מעטפות ב' של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, וועדת המכרזים תדרג ותנקד את רכיב המחיר. רכיב המחיר יקבל משקל של **70% מהציון המשוקלל** הסופי להצעה, שהם סך הכל 70 נקודות. | סעיף 37 ס"מ ב'-ג'עמ' 8 |  | 2 |
| . הסעיף ישונה כדלקמן: מיכל פנימי: בנפח 85-110 ליטר; עשוי מפח מגולוון או מפלסטיק קשיח . **ניתן לכלול בו** **ידיות שליפה עשויות פלסטיק** **או מתכת** | נדרש כי המכל הפנימי יכלול ידיות שלפיה עשויות פלסטיק, נבקש לאפשר לספק את הפח הפנימי עם ידיות שליפה ממתכת  | מיכל פנימי עמ' 35 (עמ' 23 בפועל)  | מפרט טכני |  3 |
| ככתוב במכרז | במפרט מצוין כי גוף המכל יהיה בעל מבנה המונע הדבקת מודעות.נבקש להוסיף: " או מבנה בעל טקסטורה חלקה" | מיכל חיצוני עמ' 35 (עמ' 23 בפועל) | מפרט טכני | 4 |
| ישונה כדלקמן: במכסה האשפתון יתוכנן פתח כך שרוחבו יהיה 330 עד 390 מ"מ וגובהו יהיה 150 עד 190 מ"מ.במידה ויש סורג בפתח ההשלכה- הנושא ייבחן ע"י המנהל. על החברות לתכנן אפשרות לפתח ללא סורג.  | במפרט הטכני מצוין כי מכסה האשפתון – יתוכנן בגודל של 200-250 מ"מ כך שימנע כניסת חתולים ועורבים, השלכת שקיות אשפה ביתית.1. נבקש לשנות את מידת פתח ההשלכה ל- 340X159 מ"מ, שהינה מספיק צרה על מנת למנוע כניסה של חתולים, עורבים ושקיות פסולת ביתית.
2. נבקש לאפשר כי פתח השלכת הפסולת יהיה בגודל של כ-330 מ"מ עם סורג המפצל את פתח האשפתון ומונע כניסת חתולים ועורבים, השלכת שקיות פלסטיק, כך שגודל הפתח החדש שנוצר הוא כ -170 מ"מ.
 | מיכל חיצוני עמ' 35 (עמ' 23 בפועל) | מפרט טכני | 5 |
| הסעיף לא ישתנה. משך האחריות ישוקלל במסגרת החלטת הוועדה.ראה נספח א' 7 מעודכן.  | בסעיף אחריות מצוין כי תינתן אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים מיום הוצאת תעודת השלמת העבודות.**נבקש לשנות את תקופת האחריות ל: אחריות לכל אורך חיי המוצר.** | דגשים נוספים עמ' 35 סעיף 6 (עמוד 24 בפועל) | מפרט טכני | 6 |
| הבקשה נדחית. **ככתוב במכרז**  | נבקש להוריד את הדרישה להגשת המיקומים המדויק של האשפתונים על גבי מפה עירונית לשם הזנה למערכת GIS היות והמצעים במכרז מתמחים בייצור, אספקה והתקנה של אשפתונים ולא בביצוע עבודות מדידה, דבר שייקר את הצעות המחיר. | דגשים נוספים עמ' 35 סעיף 8 (עמוד 24 בפועל) | מפרט טכני |  7 |
| הסעיף לא ישתנה. משקל האשפתון ישוקלל במסגרת החלטת הוועדה תחת נושא עמידות. ראה נספח א' 7 מעודכן.  | משקל האשפתון מעיד על טיב המוצר ואיכותו. ככל שהאשפתון כבד יותר, כך הוא החומר ממנו עשוי הינו מרוכז ומוצק יותר ויציב יותר.**נבקש לדרוש כי משקל האשפתון כולל המכל הפנימי לא ירד מתחת ל-14 ק"ג**. |  | כללי | 8 |

נספח א' 7 מעודכן

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **ניקוד בפועל**
 | **ניקוד מקסימלי** | **נושא** | **מס"ד** |
|  | 10 | נראות ואסתטיקה | 1 |
|  | 10 | עמידות אנטי ונדלית | 2 |
|  | 10 | נוחות תפעול | 3 |
|  | 10 | משך אחריות | 4 |
|  | **40** | **סה"כ** | 4 |

בברכה,

עירית בת-ים